ACTA DE ADJUDICACION

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedor | Articulo | Forma de pago | Unidad | Cantidad | Precio unitario c/impuestos | Precio Total c/impuestos | Precio CIF Montevideo en U$S |  Total por proveedor Precio CIF Montevideo en U$S | Total por proveedor en $ |
| ASM |  009- Equipo para determinación de fibra bruta, 6 posiciones, semiautomáticoGerhardt,,Modelo Fibrebag (ref 10-0013) ( Item 009) | \*\* | C/U | 1 |  |  | 1800.00 | 1800.00 |  |
| BIRIDEN S.A. | 004 - Baño seco digital compacto, con soporte para microtubos de 1.5 ml. Rango de temperatura: 20 - 100 ºC - Capacidad 24 tubos de 1,5 ml. Rango Tamb. +2 ºC hasta 100 ºC. Ver más especificaciones Téc nicas en la Oferta Adjunta. Cotiza opcionales aparte Thermo Scientific (Item 004) | \* | C/U | 1 | 13779.16 | 13779.16 |  |  |  |
| BIRDEN SA | Accesorio para ítem 004-¼ de bolque para micrtotubulos 1,5 ml , para baño seco compacto, marca Thermo Scientific ( cod. 88871103) | \* | C/U | 4 | 1015.77 | 4063.08 |  |  | 17842.24 |
| BIRIDEN S.A. |  012 -Freezer vertical, capacidad bruta total entre 250-350 lts. Frío seco, temperatura mínima -25ºC, con display y con alarma (Thermo Scientific Serie GPS Modelo F400-SAVFreezer para Laboratorio. Capacidad 400 litros. 3 estantes.) (Item 012) | \*\* | C/U | 1 |  |  | 3125.00 | 3125.00 |  |
| FRAGOL EQUIPAMIENTOS SRL | 005-Block calentador para aprox. 20 tubos de digestión para determinación de Nitrógeno (proteína) por método Kjeldahl (400 ml.) con unidad de neutralización y limpieza de humos. Rango de temperatura: 100 - 440ºC; estabilidad de temperatura 400ºC de ±2ºC. ( Marca RAYPA, Modelo MBC-20N con SCRUBBER )( Item 005)  | \*\* | C/U | 1 |  |  | 7150.00 | 7150.00 |  |
| ELECO S.A. | 006 - Calibre Stanley 150 mm. doble escala - Cod.09921-21 Fowler SS Cole-Parmer (Item 006) | \* | C/U | 3 | 5748.64 | 17245.92 |  |  |  |
| ELECO S.A.. | 008- Equipo de destilación Kjeldahl para determinación de nitrógeno (proteína) en piensos, alimentos y tejidos. Con control automático de flujo de agua de refrigeración y sensores de seguridad (temperatura del destilado, nivel de reactivo y presión de vapor) Velp UDK139 F30200130Semi-automatico( Item 008) | \*\* | C/U | 1 |  |  | 5360.00 |  |  |
| ELECO S.A. | 013 - Hidrómetro Bouyoucos calibardo desde 0-60 grs/lt. - ASTM-E-100 - 08297-42 152H ASTM c/u Cole-Parmer (Item 013) | \* | C/U | 2 | 2799.90 | 5599.80 |  |  |  |
| ELECO S.A. | 014- Horno mufla programable multitrampa; cámara amplia (al menos 30x30x30cm.); temperatura al menos hasta 1200ºCThermolyne F6020C-80 14l (Item 014) | \*\* | C/U | 1 |  |  | 6950.00 | 12310.00 |  22845.72 |
| J.R. PEREYRA CAPDEVILA S.A | 001 - Balanza de laboratorio, capacidad 600 gr. aprox., resolución 0.01 gr., interfase USB - MODELO SPX622 620g/0,01g (OPCION 1) OHAUS (Item 001) | \* | C/U | 2 | 30361.00 | 60722.00 |  |  |  60722.00 |
| PROBIO LTDA | 016 - Timer digital con imán para laboraotorio - Función Timer y Cronómetro. Incluye pila. Ver descripción completa en oferta original adjunta. Ward´s Science (Item 016) | \* | C/U | 6 | 549.00 | 3294.00 |  |  |  3294.00 |
|   TANIREL S.A | 007- Centrífuga refrigerada (que llegue a 4º), capaz de al menos 4.000 xg, para tubos tipo falcon de 15 y 50 ml., con rotor tipo swing o de ángulo fijo adaptable a ambos tipos de tubo. Con teclado de membrana Cat. Nº: 5428 000 210 (Keypad) Eppendorf( Item 007) |  \*\* | C/U | 1 |  |  | 7000.00 |  |  |
| TANIREL SA | Accesorio para ítem 007-Rotor de ángulo fijo F35-6-30 para centrifuga 5430 (Eppendorf) Incluye tapa y juego de adaptadores para tubos Falcon 15/50ml ( Cat. 5427716.009) |  \*\* | C/U | 1 |  |  | 680.00 |  |  |
|    TANIREL S.A | 011-Estufa incubadora digital, volúmen 15-25 lts (MyTemp™ Mini Incubador Digital de 40lts - Desde T.A +5°C hasta +75°C (Peltier)- Precision 0,5°C (a 37°C) - Uniformidad 1,5°C. Interior NO metálico. Incluye 1 estante.)Benchmark ( Item 011) |    \*\* | C/U | 1 |  |  | 650.00 | 8330.00 |  |
| TANIREL S.A | 015 - Termobloque para tubos de 1.5 ml. (capacidad p/al menos 10 tubos), c/temperatura hasta 100ºC - BSH200-E, MyBlock. T.A +5°C ~ +100°C. Con Bloque 15x1,5ml Benchmark USA (Item 015) | \* | C/U | 1 | 15494.00 | 15494.00 |  |  |  |
| TANIREL S.A | 017 - Vortex (mixer) de velocidad ajustable - MODELO BV1000-E Benchmixer- Vortex Mixer (Velicidad ajustabl Standard top Rango de velocidad: 200 – 3200 rpm Pot:180w Benchmark Scientific (Item 017) | \* | C/U | 1 | 10540.80 | 10540.80 |  |  | 26034.80 |
| TEKSOL S.R.L. | 003 - Baño de agua digital c/temperatura hasta 100ºC, de volúmen de al menos 4 lts. de capacidad, precisión de al menos 1ºC. - DAIHAN (Item 003) | \* | C/U | 1 | 21520.80 | 21520.80 |  |  | 21520.80 |
| **Total en $** |  |  |  |  |  |  |  |  | **152.259,56** |
|  **Total en U$S** |  |  |  |  |  |  |  |  | **32.715,00** |